皖江江北新兴产业集中区大龙湾片区办公区域部分围墙拆建工程工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 拆除砖砌围墙 | m3 | 31.875 |
| 2 | 汽车运建筑垃圾 ~运距5(km) | 100m3 | 0.31875 |
| 3 | 人工拆除灯具、监控、电源箱 | 工日 | 5 |
| 4 | 砖砌围墙（原样恢复） | m3 | 31.875 |
| 5 | 原有铁艺围墙拆除并安装 | m2 | 112.5 |
| 6 | 新购铁艺围墙安装（原样恢复） | m2 | 22.5 |
| 7 | 立柱灯安装（原样恢复） | 套 | 16 |
| 8 | 庭院灯安装（原样恢复） | 套 | 3 |
| 9 | 安装监控、电源箱（原样恢复） | 项 | 1 |
| 10 | 半硬质塑料管敷设 埋地敷设 外径(mm) 20 | 10m | 22.5 |
| 11 | 管内穿线 穿照明线 铜芯导线截面(mm2) ≤1.5 | 10m | 22.5 |
| 12 | 人工拆除侧石 混凝土 | m | 31 |
| 13 | 砌体及混凝土拆除 人工拆除 混凝土 无筋 | m3 | 0.465 |
| 14 | 拆除沥青柏油类路面层 人工拆除 | m2 | 77.5 |
| 15 | 安砌 混凝土 侧石 | 100m | 0.31 |
| 16 | 人工铺装侧缘石 混凝土垫层 | m3 | 0.465 |
| 17 | 苗木起挖 | 株 | 45 |
| 18 | 苗木栽植（指定地点栽植） | 株 | 45 |
| 19 | 汽车运建筑垃圾 ~运距5(km) | 100m3 | 0.0961 |