皖江江北新兴产业集中区大龙湾片区办公区部分混凝土场地破除复绿工程

工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 拆除混凝土面层 | 1、厚度：10cm | m2 | 300 |
| 2 | 拆除混凝土基层 | 1、砖、石厚度：40cm | m2 | 300 |
| 3 | 回填方及压实 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料要求：黄土 3、填方来源、运距：取土场及运距投标人确定 | m3 | 150 |
| 4 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：草皮 2、养护期：一年 | m2 | 300 |
| 5 | 移植香樟 | 1、养护期：一年 | 株 | 4 |
| 6 | 安砌混凝土侧石 | 1、与现状侧石规格一致 | m | 20 |
| 7 | 垃圾外运 | 1、运距投标人确定 | 项 | 1 |